Příloha č. 2
Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích 
- Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat.
- Charakteristika prostředí, strojů a zařízení na tomto pracovišti včetně jejich průvodní technické dokumentace, včetně stanovených kvalifikačních požadavků pro jejich obsluhu a zákazu bez ní tyto stroje a zařízení obsluhovat.
- Charakteristika používaných surovin a materiálů.
- Základní předvídatelná rizika včetně opatření na ochranu před jejich působením.
- Úkony na strojích a zařízeních, varování před možnými pracovními úrazy.
- Stanovené pracovní postupy na strojích a zařízeních, místní provozní bezpečnostní předpisy a provozní řády (např. skladu, kotelny), havarijní plány, nezbytnost používání OOPP, používání ochranných prostředků, údržba a čištění strojů a zařízení.
- Zajištění stroje proti náhodnému spuštění nebo spuštění jinou osobou (upozornění na zákaz odstraňovat a vyřazovat z činnosti bezpečnostní zařízení, zejména ochranných krytů).
- Povinnost závady ohlašovat svému nadřízenému.
- Povinnost ohlašovat svůj pracovní úraz, informace o vedení „knihy úrazů“.
- ........(konkrétní pro zaměstnavatele). 
Předpisy pro školení na pracovištích (k jednotlivým bodům přílohy č. 2) 
- § 2, § 4 - § 8 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. + české technické normy + další podle konkrétní problematiky zaměstnavatele.
- Provozní dokumentace a průvodní dokumentace - viz § 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - dále podle konkrétních podmínek zaměstnavatele.
- Podle konkrétních podmínek zaměstnavatele. 
- Dokumentace zaměstnavatele vypracovaná podle požadavku § 102 odst. 4 zákoníku práce - zdůrazněny požadavky na pracovišti, na kterém je prováděno školení.
- Pracovní postupy: např. místní provozní bezpečnostní předpisy vypracované ve smyslu požadavku § 2 písm. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., provozní řád kotelny (viz           § 10 vyhlášky č. 91/1993 Sb.), místní řád skladu (ČSN 26 9030) apod.
- § 106 odst. 4 písm. c) a d) zákoníku práce + vybraná ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb. + vybraná ustanovení českých technických norem.
- § 106 odst. 4 písm. f) zákoníku práce.
- § 105 odst. 4 písm. h) zákoníku práce + konkrétně vypracovaný vnitřní předpis zaměstnavatele k této problematice.